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	1
	数字语言学习主控机
	1、配置不低于：CPU不低于12 核 20 线程，基础频率不低于 2.1 GHz，最大睿频 不低于‌4.9 GHz，内存不低于32G独立内存，不低于2块500G SSD硬盘，不低于1个1TB SSD，不低于1个USB 3.0接口，不低于2个USB 2.0接口，不低于2个HDMI接口。
2、主机配置专业管理控制卡，具备一个千兆网络接口，一个USB接口，一个电源输入接口。用于处理网络控制、硬盘拷贝、硬盘切换、远程控制业务，处理管理业务时不占用CPU资源，支持不低于130路学生智能云语音终端，主机具备系统还原功能。
▲3、软件故障紧急恢复：要求教师机具备双系统硬盘，平时其中一个系统硬盘正常使用，另一个备用硬盘处于待命状态，当出现软件故障时，教师可以快捷操控触摸液晶面板迅速切换到备用硬盘，数十秒即可恢复运行。
4、设备需支持纯硬件架构远程协助功能，教师设备使用过程中出现故障时，可发起网络远程技术协助请求。该功能依托硬件底层实现，即便设备主机系统损毁、无法正常启动运行，仍可正常开展远程运维操作，支持 BIOS 配置、系统还原、防火墙参数设置等操作，运维效果等同于技术人员现场上门服务。
5、纯硬件支持系统备份及恢复：要求在主机主板上集成了双系统硬盘和独立的纯硬件数据双向拷贝功能模块，两个系统硬盘提供冗余，同时教师通过快捷操作触摸液晶面板，即可选定当前系统盘和控制两个系统硬盘数据进行备份或恢复，完全不影响计算机的启动速度和运行流畅性及增加磁盘数据故障率，完全解决常用硬盘还原软件的弊端。
6、支持MPEG、VCD、DVD、QuickTime、AVI、R设备EAL、Windows Media等各种视频媒体文件及各种3D图像软件渲染，支持1080P及4K片源，4K片源做音频视频广播时，所有学生的音频和图像完全同步，图像延时小于300MS。
	联想
	M460
	2
	台
	13000
	26000
	联想集团有限公司
	北京

	2
	POE交换机
	1.标准 RJ45 接口；≥24 个输出通道，所有端口支持千兆无阻塞线速转发；
2.具备 POE 馈电功能，满足 32路学生终端用电需求；
3. 接口速率：千兆；交流输入电压：198VAC～242VAC，47Hz～63Hz；
4.POE 端口输出最大总功率：≥2.16kW；单路输出功率：≥90W；
5.电源具有输入过欠压、输出过压、过热、每路输出过流短路保护功能；
	喜马
	XM-685
	2
	台
	7000
	14000
	成都喜马科技发展有限公司
	成都

	3
	语音实训系统软件
	一、基础教学平台：
1.系统控制软件包含常规教学功能：课堂教学平台、多媒体同屏广播（讲解课文、朗读示范、音文同步）、语音广播教学、师生对讲、提问、全通话、个别通话、教材播放、教材讲解、插话、监听辅导、远程监控、遥控辅导、答题示范、屏幕巡视、课堂录音、教师锁定、呼叫对讲、书签功能、全体重启、随堂测试、黑屏锁定等功能。
2.广播音视频教学：将教师计算机的屏幕画面和电脑声音或者教师麦克风声音广播到所有学生机。支持1080P全高清广播，音视频同步，声音画面无延迟。外设软件广播可以实现其他视频或者音频输入进行广播，如展台，平板，笔记本，DVD等外设设备。
3.离线教学：硬件广播支持离线广播教学，既可以把教师电脑的开机或者bios启动过程都可以广播下去，也可以不开电脑，进行语音广播教学
4.具有二维码识别功能，识别教师手机上的二维码即可自动切换教师及全体学生的软件系统，做到班级间软件系统独立互不干扰，等效于一间班级具有专用机房的效果。
5.具有手机无线投屏功能，无需外接投屏器，教师手机上的教学课件内容可以直接通过液晶面板自带的无线网络无缝传送到学生屏幕，自动适应不同分辨率。
6.收发文件：在线实时传输文件的方式，采用广播传输并补发的文件传输技术。操作简单明了：可以选择单个或者多个或者全体学生进行传输，可以打开文件或者打开文件夹进行传输，可以直接将文件或者文件夹拖入发送框中发送，文件夹将打包传输，可以隐藏学生接收界面，可以设置传输速度，学生端自动解压等；学生可以直接拖动文件或者选择文件进行传输，教师端界面有每个学生的传输进度速度和结果
7.云课堂管理：全体关机、全体重启、断电关机、断电重启
8.实名登录：为了实现电子签到使学生对应位置实名化，可以点击实名登录菜单进行学生实名认证登录。学生只需输入考号即可轻松完成登录，可以用于专业考试的考号登录。
9.人脸识别匹配：学生人脸信息与数据库档案信息进行匹配可识别出在座学生姓名和学号等信息，使教师授课时可以一目了然地看到学生的头像、姓名、学号等，在训练、考试过程中，数字资源自动以学生识别信息进行存储。系统支持人脸识别信息后台管理，信息管理人员可以在后台批量导入编辑学生身份信息；
10.人脸识别应用：学生人脸识别信息登录学习系统之后，学生在语言实训、考核系统中的录音、录像、答题等数字文件，可自动以学生的人脸识别信息命名文件并保存；可完全应用于课堂点名、课堂录音、课堂录像、考试系统等； 
11.人脸识别管理：对学生的人脸数据进行查询，删除，增加管理。对班级为单位的学生人脸数据进行统一管理。人脸识别管理系统须与保证管理系统与教学系统无缝对接； 人脸识别捕捉：学生专用数字语言学习系统终端的摄像头可自动捕捉学生的头像画面，学生可选择满意图片进行自动上传并显示在教师主控软件，便于教师直观对在座学生有所了解；
12.讲课教案同期生成：教师讲课时，可进行数字录音并同期完成录音数据压缩，同期生成MP3、WAV等数字文件自动存储在资源库当中，数字化“讲课教案”随堂生成，方便学生课后点播复习，并可以为缺课的学生补课提供方便。
13.小组操作讨论：教师可以将学生按任意位置、任意组数、每组任意人数的方式按行按列自动或随机分组分成若干个组做会话练习，支持教师可以随时加入任意一组进行指导。
14.数字视频信号传输：教师能将教师主机屏幕上的高清视频画面（1080P）实时广播到学生显示器屏幕上，流畅无延时。
15.双通道录音，双通道聆听：系统可实现数字化双通道录音，即可将两名同学的对话声或是将原语和译语分别录制在同一文件的左右不同声道上，录音回放四种可选：原语播放、译语播放、左原右译、原译混播。
16.教师及学生终端本地直接完成MP3压缩和解压：口语考试或训练时，教师及学生的语音资料直接压缩生成MP3格式文件存储在资源库，教师及学生终端可以对资源库中以MP3格式存储的文件直接解压收听音频要求采用16位精度，44.1KHz采样频率。
17.电影配音：采用专业的视频播放器，学生在看视频的同时，可以设定书签、视频状态下声音变速不变调、双轨录音；必须支持4种录音回放模式（原语、译语、左原右译、原译混听），在回放时原视频音轨和学生训练音轨分开显示，分别收听；学生训练的声音保存为MP3文件格式；具备投影机输出接口，直接通过教师软件或触摸屏任意切换投影输入信号无需外加设备。
18.具备功放输出接口，直接通过教师软件或触摸屏任意切换功放节目源和音量，切换节目源具备自动消除切换冲击噪声功能。
二、协作式互助教学平台：
1.课堂监视：进入互动教学平台，自动切换为课堂监视模式，由学生头像小图标变成屏幕实时监视画面，老师可以随时看到学生的一举一动，一目了然。
2.禁用键盘鼠标：广播教学默认禁用鼠标键盘，只留了部分按键备用，如F9举手等
3.一键锁屏：通过教师授权可以让学生无法操作电脑，保证学生正常上课。
4.全体监视：对全班学生计算机的电脑屏幕进行全程实时监视。
5.遥控辅导：在教学过程或者自主学习状态下，教师可以选择一个学生进行在线监控辅导，达到手把手教学的效果，搭配个别通话效果更佳。
6.转播示范：转播示范是指选择某个学生计算机进行监控辅导，并将此过程广播给其他学生计算机。其他学生机可以实时看到该学生的屏幕。用于演示该学生的计算机操作或是教师互动操作学生计算机并广播的效果。
7.答题示范：答题示范是指老师指定某个学生操作教师计算机，并广播给其他学生计算机的过程。在此过程中，学生可以控制操作教师电脑，此学生充当“小教师”，其余同学同时同步收看此学生的操作，搭配提问效果更佳。
8.远程文件收集：可以对全体学生发起文件收集命令。学生拖动文件即可传输。远程发送文件：可以对个别多个全体学生发起发送文件，远程删除文件，远程运行软件，远程打开网页，远程关闭程序，远程禁止软件等。
9.具备电容式触摸真彩图形控制面板，真彩液晶尺寸大于等于5.1寸，分辨率大于等800X480，常用控制功能教师可以直接触摸控制。
10.支持视频展台HDMI高清数字信号、DVD HDMI高清数字信号、教师笔记本HDMI 高清视频信号、教师电脑HDMI高清视频信号等多种数字视频信号无缝接入系统，专用硬件模块编码为1080P高清视频流传到学生端，无需在PC上加装视频采集设备，视频编码无需开销教师电脑CPU，确保教学业务软件流畅运行，由教师软件或触摸屏直接控制。
三、云智能语音教学平台：
1.提问：选择学生后点击提问按钮，即可实现对该学生提问，老师和学生可以互相对话，其余学生可以听到老师和该学生的对话。提问模式开启后，老师可以点击学生头像进行提问对象切换。
2.示范：是提问的扩展操作，即可以对1人或者多人进行示范操作，老师与选择的学生可以互相对话，其余学生可以听到老师和选择学生的对话。示范开启后，老师可以操作是否加入其他学生，或者替换当前学生进入示范。
3.个别通话：学生与老师单独对话，全班其他同学不能听到；通常用于老师在上课过程中和某个学生交谈的场景。
4.监听：老师可以选择学生进行监听，该学生无察觉。
5.分组对话：自动分组：随机把全班学生进行分组对话。手动分组：老师可以手动选择组成员及多少组，选择后点击分组对话。两两分组，自由讨论等常用语音教学功能。
6.手机无线投屏功能，无需外接投屏器，教师手机上的教学课件内容可以直接通过数字式多媒体中控机自带的无线网络无缝传送到学生屏幕，自动适应不同分辨率。
7.通过二维码自动设置配置文件，数字式多媒体中控机具有二维码识别功能，识别教师手机上的二维码即可自动切换教师及全体学生的配置文件，做到班级的教学环境自动匹配。
四、同声传译教学平台：
1.同声传译 具备同声传译作业模式，可在发言不间断过程中实时同步完成口译转换，配套专业传译设备，适配大型研讨会、国际会议场景，支持 2-3 名译员轮换作业，翻译响应高效，保障会议演讲流程平稳推进。
2.交替传译 支持交替传译实训模式，实训人员可边聆听原声发言边记录要点，待发言暂停或结束后，完整精准复述全部发言信息。可满足单次 5 至 10 分钟连续发言翻译实训需求，锻炼语言表达与信息完整转译能力。
3.影子跟读训练 内置影子跟读实训功能，可近乎同步跟随原声语音跟读练习，支持同步跟读、延时跟读两种模式。训练过程同步调动听觉、口语输出与思维记忆，可提升语速、听力理解能力，优化语音语调，适配新闻、演讲、赛事访谈等多类实训素材。
4.视译训练 配备视译实训模块，实训人员可同步观看发言人画面、阅览电子文稿，同步开展听音、阅稿、实时翻译操作。支持提前通读文稿，完成内容梳理与专业术语预处理，满足专业视译实操训练需求。
五、云智能口语考试平台：
1.标准化无纸化考试：支持单选题，多选题，填空，判断，阅读，听力，作文等题型，可以导入文本文件或者直接从WORD文档复制粘贴内容到试卷内容区域。支持测试模式和练习模式，测试模式可考试评分，练习模式不保存考试结果。提供评分工具，成绩表，成绩分析，答题正确率分析等工具
2.专业英语4，8级口语考试 ：考试时教师端播放的MP3或WAV音频文件，同时可以自动分析或者手动导入分段情况。设置完毕后点击确定即可。考试期间也可随时查看。考试时间到后，会按照考生学号生成MP3结果文件和学生考试文件信息，点击“打开考试结果”按钮，会转到考试结果所在的文件夹，支持手动录音口语考试。
3.随堂测试； 上课期间，老师可以随时发起简单的随堂测试，支持单选，多选，判断提醒，学生端提供友好的答题提交界面。答题完毕，教师端可以实时显示答题对错情况。
4.抢答测试：教师可以随时发起抢答测试，学生抢答后，会实时显示抢答结果，老师根据优先顺序选择学生进行回答问题。 
点击录音按钮进行跟读，跟读完成后，系统会根据学生的录音自动判断与原始文字的对比打分。听写训练、组句练习等。  
六、听力阅读口语自主练习平台：
学生通过丰富的自主学习平台，进行听力练习，阅读练习，口语练习，听写等达到提高学生自我学习能力的目的。
1.音视频点播：专业音视频播放器，集成复读跟读功能，提供0.5~2倍变速功能，提供A-B复读功能，提供波形对比功能。
2.在线阅读：提供对WORD，网页，文本文件，PDF等常用格式的预览阅读功能。
3.跟读评测： 教师选择或输入任何一篇文章或一句话让学生朗读，系统自动分析出学生朗读时的发音并给出朗读成绩，可自动回放、跟读；使用方便。
4.文本口语练习：文本口语练习下，学生点击朗读按钮，计算机会自动朗读一遍所选文档，朗读完成后，学生可以点击录音按钮进行跟读，跟读完成后，系统会根据学生的录音自动判断与原始文字的匹配情况，并进行打分。
七、AI智能教学模块
1.多语种 AI 智能领读系统
依托神经 TTS 语音合成技术，实现文本段落 / 篇章的高保真朗读，并支持实时广播至全量学生端；内置 “一键音频导出” 功能，可快速生成标准 MP3 格式资源，满足教学训练、标准化考试等多场景需求。系统搭载80 + 款高自然度 AI 发音人，覆盖中文、英文、俄语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语、菲律宾语、越南语、泰语、印尼语、马来语等 10 余个主流语种，同时支持粤语、四川话、台湾闽南语、天津话等特色方言发音，提供男声、女声、童声等多维度音色选择。用户可自由调节发音音量、语速参数，语音输出自然度、清晰度媲美真人，打破传统语音合成的机械感，打造沉浸式听觉体验。
2.智能英语朗读评测系统
支持英文文本精准输入，提供 “全文连贯朗读”“逐句精细化朗读” 双模式切换。教师端通过 “一键分发” 功能，可将评测任务同步至全体学生端；学生完成朗读后，系统基于AI 语音识别（ASR）+ 声学特征分析技术，实时生成多维度量化评分报告 —— 包含综合得分，及流利度、完整度、韵律准确度、语速合理性、发音精准度（音素级校验）等细分指标分数，实现 “朗读即评、结果即现”。录音文件自动留存至教师端云空间，支持随时回溯回放；考试场景下，教师可通过实时数据看板，动态监控全体学生的评测进度与结果。系统还支持教师端 “模拟评测” 功能，可自定义调整各指标权重，适配不同教学目标；同时搭载OCR 图文识别引擎，支持 “一键截屏” 获取全场景英文资料（图片、文本、课件、网页、视频帧等），实现 “所见即采、即采即用”。
3.汉语智能朗读评测系统
支持 “全文朗读”“逐句引导朗读” 双模式，适配不同学段教学需求。教师通过 “一键发布” 功能，可将评测任务同步至学生端；学生完成朗读后，系统基于汉语声学模型 + 语音韵律分析技术，实时生成综合评分及流利度、完整度、韵律准确度、语速合理性、发音标准度（声调 / 声母 / 韵母校验）等细分指标分数。录音文件自动归档至教师端云存储，支持随时调取查阅；考试过程中，教师可通过实时数据面板，动态掌握全体学生的评测结果。系统支持教师端 “模拟评测” 功能，可自定义指标参数；同时搭载全场景 OCR 识别功能，支持截屏获取多格式汉语资料（图片、文本、课件等），实现资料快速导入与评测任务高效创建。
4.英 / 汉双语智能跟读评测系统
教师端可通过文本输入或 “截屏 OCR 识别” 获取朗读文本，系统支持 “整段 AI 领读音频生成”“逐句 AI 领读音频生成” 双模式，满足不同跟读训练需求。“一键启动” 后，系统将自动触发 “AI 领读→学生跟读→实时评测” 全流程闭环：学生先聆听 AI 标准领读，再进行跟读，跟读完成后系统立即生成多维度评分报告。针对评分不理想的句子，支持 “手动重录 + 二次评测” 功能，同时保留所有评测句子的录音文件，支持随时回溯回放。学生成绩与录音文件将自动同步至教师端，教师可通过内置数据统计模块，实时查看班级整体成绩分布、个体成绩趋势，实现教学效果精准复盘。
5.英 / 汉双语智能背诵评测系统
教师端通过文本输入或 “截屏 OCR 识别” 导入背诵文本后，“一键启动” 评测任务；学生端界面将自动显示每句文本的前 2 个字符作为提示，引导学生进行结构化背诵。学生背诵过程中，录音文件通过低延迟传输技术实时同步至教师端，教师可通过实时数据看板，动态查看学生背诵进度、多维度评分（流利度、完整度、发音准确度等）及班级分数段分布，实现背诵效果 “实时监控、即时反馈”。
6.全场景离线智能语音服务
上述朗读评测、跟读评测、背诵评测功能，均支持离线模式运行—— 无需依赖网络环境，即可调用本地部署的 AI 语音识别引擎与声学模型，提供专业级语音处理服务。彻底打破网络条件限制，满足教室、户外实训等多场景教学需求，保障教学流程连续顺畅。
7.多语种 AI 智能翻译训练系统
依托神经机器翻译（NMT）技术，实现多语种实时自动翻译（如中译英、英译中、小语种互译等）。训练场景下，教师导入待翻译句子 / 文章后，可自定义设置 “源语言 - 目标语言” 配对，引导学生完成翻译练习；学生翻译结果通过实时数据同步技术传输至教师端，教师端以 “结构化表格” 形式展示学生翻译内容、准确率等信息，支持批量查阅、逐句批注，实现翻译训练 “高效布置、精准批改”。
8.图灵级 AI 智能教学工具
覆盖广播教学、课件制作等全场景教学需求：教师启动工具后，支持 “一键截屏” 或 “本地图片导入”，通过AI 图像语义分割技术，实现图片文本区域精准识别与点读 —— 点击图片任意文本区域，系统即可触发高自然度 AI 朗读，且语速支持 0.5~2 倍无级调节，适配不同教学节奏。同时支持 “实时翻译” 功能，可将图片文本快速翻译为多语种，并对翻译结果进行 AI 朗读；支持 “文本区域标注” 功能，标注内容可通过OCR 转写技术提取为结构化文本，导出为 Word、TXT 等格式教学资源。真正实现 “所见即教、即教即取”，打破文件格式限制，让教学资源提取与利用更高效、更灵活。
	喜马
	多媒体数字语音学习系统 V1.0
	2
	套
	38800
	77600
	成都喜马科技发展有限公司
	成都
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	云桌面管理平台
	1.提供C/S 架构的云教室教学管理系统；
2.云终端系统镜像智能管理功能：云终端本地无系统，其系统镜像统一存放于服务器，支持单键切换全体学生终端的操作系统；支持按授课老师给云终端配置不同的WINDOWS系统及软件环境；任何一个镜像均可被终端直接引用，无需克隆，可设置多个还原点；单键完成切换全体终端操作系统小于80秒。 
3、教学管理平台具备学生控制功能，功能包括：远程发送文件、远程删除文件、远程运行软件、远程打开网页、远程关闭程序、远程禁止软件等。
4、管理平台在网络硬盘模式下支持新建课堂、切换课堂、修改课堂、删除课堂等相关功能，可以实现轻松切换不同的教学环境，课堂根据授课老师将教师系统和学生系统一键切换，老师和老师之间、班级学生之间软件系统完全隔离，互不干扰，提高教学效率。
5、管理平台支持在线选择题考试，可以进行标准考试、随堂考试、抢答测试。考试完成后可以自动生成考试评分信息，包括成绩表、成绩分析、答题正确率分析等内容，确保老师灵活掌握学生学习情况。
	喜马
	一体机远程数字教学云平台 V1.0
	58
	点
	150
	8700
	成都喜马科技发展有限公司
	成都
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	语音控制器
	▲1.语音控制器具备电容式触摸真彩图形控制面板，真彩液晶尺寸大于等于5.1寸，分辨率大于等800X480，常用控制功能教师可以直接触摸控制，可以一键自动开启及关闭教师主机模块和全体学生终端机。
▲2.语音控制器支持视频展台HDMI高清数字信号、DVD HDMI高清数字信号、教师笔记本HDMI 高清视频信号、教师电脑HDMI高清视频信号等多种数字视频信号无缝接入系统，专用硬件模块编码为全高清视频流传到学生端，支持流畅广播1080P、4K视频文件格式，无需在教师电脑上安装抓屏软件或加装视频采集设备，支持各种3D渲染图像及加密视频，视频编码无需开销教师电脑CPU，确保教学业务软件流畅运行，由教师软件或触摸屏直接控制。
▲3.语音控制器内含音频硬件混频模块，支持400路CD音质（44.1KHZ@16bit）立体声信号任意混频保持固定音频延迟，全班学生可以按任意位置、任意组数、每组任意人数分组对话讨论，支持把全班学生（64人或以上）编为一个组保持全通并不会加大语音延迟。
4.语音控制器具备视频输出接口，直接通过教师软件或触摸屏任意切换输入信号无需外加设备。
▲5.语音控制器具备手机无线投屏功能，无需外接投屏器，教师手机上的教学课件内容可以直接通过语音控制器自带的无线网络无缝传送到学生屏幕，自动适应不同分辨率。
▲6.通过二维码自动设置软件系统：语音控制器内部集成二维码识别功能，识别教师手机上的二维码即可自动切换教师及全体学生的软件系统，给每个班级自动匹配专属的授课环境，让公用机房达到专属机房的效果。
7.教师机出现故障时，语音控制器支持外围设备及教师自带笔记本（笔记本中无需安装语音教学系统）等移动端设备在30秒内快速接入，可独立使用语音控制器进行音、视频广播至所有学生端，保证不影响正常教学。
▲8.语音控制器具有物理按键，授课老师可以一键请求远程维护，可允许在校园网或互联网的任何一台电脑上，由机房管理人员远程维护教室的主机设备，远程维护具备专用硬件单元独立运行，不受被控电脑是否能启动系统的限制，也不受被控电脑的防火墙和杀毒软件的限制。
9.具备FULL HD全高清视频矩阵功能，具有≥4路HDMI输入接口，≥3路HDMI输出接口，输入及输出通道信号路径可以任意切换。输入HDMI全高清信号，输出1080P H.264 网络视频流；网络口：≥3路千兆接口；二维码识别窗口：≥1个；无线投屏WIFI窗口：≥1个。
	喜马
	XM-YJ3000-YKMB
	2
	台
	15000
	30000
	成都喜马科技发展有限公司
	成都
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	教学协同演示屏
	1.显示尺寸≥86英寸，分辨率：不低于3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持不低于50点触控及同步书写划线。
2.要求采用全贴合工艺，屏幕表面无外露金属纹路。45° 视角观测，钢化玻璃与液晶层紧密贴合无空隙，内部无水雾水汽。有效降低层间偏光与光线散射，成像清晰通透。屏幕可视角度达 178°，各角度画面显示正常。
3.背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。视力防护符合《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，蓝光危害为RG0豁免级。
4.具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。
▲5.至少具有1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路全功能的Type-C接口（全功能接口具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据）。无需打开背板，前置接口面板支持单独前拆维护。后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）
6.为方便维护，具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°。
7.前置物理按键≥7个，具有中文标识，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。前置按键面板向上倾斜，提升直立可视角度，符合人体工学。采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。
8.2.2声道，下边框具有不少于6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
9.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
10.内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。
11.左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示
	鸿合
	HD-86KS
	2
	台
	11500
	23000
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	深圳
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	光能黑板
	1、整体结构上采取光能黑板+中间教学协同演示屏的组合方式（AB 放置样式），一侧嵌入安装教学协同演示屏，另一侧为光能黑板，单块光能黑板尺寸≥2000（长）*1100（高）mm，与教学协同演示屏颜色一致，高度一致，横框平齐。
2、无需专用耗材，采用多种笔杆均可在光能黑板板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。
3.贴合教师使用习惯，每套光能黑板配备书写笔工具，单点书写、可擦次数不低于10万次，单点书写 10 万次后无划痕。
4、具备一键清除功能按键，可实现快速整板擦除，无残留痕迹，减少师生擦拭黑板负担。一键擦除时间≤1.5秒，擦除无断点、无死角等，擦除后无明显残留痕迹。
5、为方便使用，可使用板擦和手势对光能黑板板书进行局部擦除，局部擦除时间≤0.4秒，擦除无断点、无死角等，擦除后无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。
6、光能黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用，丰富课堂应用。
7、光能黑板板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。光能黑板板书笔迹可视距离≥20米，可视角度≥150°，对比度≥150:1，外壳防护等级不低于IP4X。
▲8、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位，紫外线阻隔率不低于 99.5%，符合T/JYBZ 029-2024《液晶互联书写板技术规范》中的相关要求。
9、为减少老师书写的疲劳感，光能黑板板面粗糙度Sa≤0.3um。
10、光能黑板侧面采用侧封板，用于遮挡光能黑板与墙面间的缝隙，侧封板在非拆除形式下，能够调整侧封板与墙面的闭合距离，便于安装及后期调节
11、光能黑板内设有电压补偿机制，可以通过手势按压书写板板面的特定位置，控制书写板内部电压高低，以调节擦除灵敏度。
12、提供的电池组保护电路，符合标准要求，并通过带二次锂电池的设备的充电安全防护。光能黑板通过恒定力和冲击试验，机械强度符合标准要求。
13、光能黑板通过抗电强度1500V实验，无击穿现象，符合《GB 4943.1-2022 信息技术设备安全通用要求》的安全要求。
14、为保障安全，光能黑板最大工作电流（瞬间电流）≤1000mA。
15、光能黑板通过《GB 4943.1-2022 信息技术设备安全通用要求》中的温度试验、异常工作和故障条件试验。
16、光能黑板符合 GB 9254-2021 标准，空间辐射伤害和线缆辐射伤害均不超过 B 级。
17、光能黑板符合 GB/T17626 标准，通过防静电、抗辐射、防雷击、突然断电安全的检测项目。
18、具备板书记忆功能，可将光能黑板上的笔迹实时同步至主屏显示区域，支持左右两侧黑板同时进行书写，并可保存至本地或进行二维码分享，保存的内容自带页码，便于学校对课堂板书的管理和传递；按下清除键后，板面和软件端的笔迹均可以被清除。
19、黑板书写内容和屏体桌面显示内容可一键切换，不影响老师正常授课操作。
20、支持光能黑板书写的板书在主屏板书软件中进行同步展示，并且支持使用手掌、板擦擦除并在主屏板书软件中同步擦除显示。
21、可设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；
22、支持记忆板书，光能黑板板书书写同时，浮窗内同步显示书写轨迹。
	鸿合
	TB-26GN
	2
	套
	11000
	22000
	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
	深圳
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	耳机话筒
	1.内置超心单指向咪，降离背噪，提升录音质量；
2.内置高保真声卡芯片，提升声音解析力，增强音质；
3.USB2.0接口，全数字解码带声卡；
4.不小于40毫米大口径喇叭动圈钕铁硼强磁喇叭，音质清晰，声音洪亮；采用类蛋白立体耳套，佩戴舒适，提升隔音效果；导线上配有大磁环，增强滤噪稳压作用；机身过UV油工艺处理，表面光泽亮丽，污渍易擦拭；金属鹅颈管可旋转麦秆，支持随意调整拾音角度和距离；左耳壳上设置滚轮式音量调剂开关，大小音量，随心所欲；                                                      5．不低于2.8米左右尼龙编织屏蔽导线，结实耐用，抗电磁干扰； 机身过UV工艺处理，表面光泽亮丽，饱腹质感；产品“铅、镉、汞、六价铬有害物”符合GB/T 26572-2011规定。
▲6.英语口语考试专用耳机话筒，提供样品照片和官网截图。
	 声籁
	E810usb
	120
	副
	100
	12000
	广东声籁科技有限公司
	汕头
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	语言触控学生终端（核心产品）
	1.硬件配置：中央处理单元：X86架构不低于 4 核 4线程，基础频率 1.99GHz、8GB/DDR4、256G SSD，大于15寸，千兆网络口同时具备POE功能，同时满足学生实训端供电需要，单机进实训系统引导时间小于1分钟，且不怕任意断电损坏系统，最大限度保证平时实训上课设备的稳定性；
2、可流畅使用教学大纲要求的各种实训平台教学软件；
3、可保证实训学生用任意浏览器并流畅浏览互联网高清视频节目；
4、全班学生用任意播放器并发流畅点播实训资源库4K超高清视频节目，支持各种音频视频格式TS/M2TS/MTS/TP/MKV/AVI/WMV/MPG/MOV/VOB/MP4/DVD ISO/BD ISO MP3/WMA/FLAC/APE/OGG等；
▲5、终端机配置大于15英寸电容触摸屏，全铝合金一体化集成；
▲6、终端机配置耳麦接口，配置一体化防逆光摄像头、鹅颈麦克风；
7、终端机软件固化，可防止病毒侵入；
▲8、智能云终端触控一体机连接外部只需要一根通用六类网线，即可完成千兆数据传输、实时音频数据传输、实时视频数据传输、显示及整机供电（无需接入220V交流电），即一根网线完成供电、数据通讯、高清数字视频信号传输；
▲9、学生终端采用POE安全电压供电并同时可以将教师主机屏幕上的高清视频画面实时广播到学生显示器屏幕上，支持2K、4K文件格式流畅广播，完全不卡顿。
10、学生实训环境和配置信息统一存储于云中心控制主机，本地无任何软件、无需输入网络地址，无需输入账号密码，即插即用，任意互换，终端任意互换可使学生终端机维护工作大大简化。
11.学生终端同时支持教学和考试两种模式，并满足离线运行，保障考试环境下终端本地运行，系统为不低于 Windows10 版本。
12.采用桌面云技术，通过云平台教学管理软件对学生终端进行管理，实现镜像、文件、终端、外设、上网等管控，提供一键切换系统教学与考试环境，一键远程协助等运维功能，发生故障运维人员能够远程管理端进行操作处理。
	喜马
	XM-32-01D
	58
	台
	5800
	336400
	成都喜马科技发展有限公司
	成都
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	专业会议话筒
	1.电源供应：DC3V或幻像48V电源；
2.拾音模式：超心型指向；
3.抗手机、RF射频干扰设计；
4.频率响应：50Hz-16KHz；
5.灵敏感度：-33dB/±2dB（1KHz）；
6.输出阻抗：1.2kΩ~1.4kΩ；
7.最大承受音压：135dB SPL 1KHz At1% T.H.DAT 1PA；
8.信噪比：≥60dB；动态范围：111dB.1KHz AT MAX SPL；拾音距离：15—40cm；
	东微/TENDZONE
	MQ-52E
	2
	台
	750
	1500
	深圳市东微智能科技股份有限公司
	深圳
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	阵列话筒
	1.拾音距离≥8米，支持调整设置180°和360°拾音；
2. ≥180°指向拾音；
3. 麦克风阵列咪头数量≥6个；
4. 灵敏度≥-37dB±3dB； 频率响应≥100-20KHz； 信噪比≥70dB； 失真度：≦0.1%； 采用2根双绞屏蔽网线进行连接； 供电方式：RJ45网口供电；
	东微/TENDZONE
	UB-606
	4
	套
	950
	3800
	深圳市东微智能科技股份有限公司
	深圳
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	一体化音频处理器
	1.在使用过程中对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声进行处理；
2. 支持声幕墙技术，开启声幕墙后不拾取学生区域任何声音，保证纯净的扩声效果；
▲3. 支持自动反馈抑制（AFC）、支持自动回声消除（AEC）、支持自动噪声抑制（ANS）、支持自动增益控制（AGC）、支持混响抑制（ARR）等音频处理功能。
4. 前面板具备≥9个音量调节旋钮，支持通过网络或485接口对设备进行软控制；
5、支持3路RJ45接口，2路支持接入麦克风，1路支持网络通讯；
6. 支持≥2路麦克接入，支持≥2路远程音频信号AEC IN接入，≥2路本地音频信号Line in接入，1路USB接口； 支持≥2*150W功放模块，≥2路模拟线路音频输出；
	东微/TENDZONE
	NEREUS 2000
	4
	套
	3,800
	15200
	深圳市东微智能科技股份有限公司
	深圳
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	吸顶音箱
	1.类型：定阻两分频吸顶喇
2.单元：高音不低于25芯丝膜高音*1，6.5寸低音单元*1
3.声音清晰细腻，还原度高
4.额定阻抗：8ohm-16ohm；额定功率不低于60W；峰值功率不低于240W
7.频响范围不低于80Hz-18KHZ；灵敏度不低于93dB/M/W；最大声压级不低于111dB；保护网：钢网，接线方式：线夹*1
	东微/TENDZONE
	ACS-6
	4
	对
	950
	3800
	深圳市东微智能科技股份有限公司
	上海
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	一体化录播系统
	▲1.具备智能中控、视频切换矩阵、数字音频处理器、POE千兆网络交换机、数字功放、多路全高清编解码器、H.323&SIP双流呼叫、本地录播、远程管理、OPS电脑等模块。
2.视频输入：不少于4路高清视频输入接口；本地IP网络摄像机接入支持最大不少于12路，同时网络转发支持最大不少于4路；不少于6路HDMI输出接口；
3.不少于8路凤凰端子输入，同时支持48V幻像供电MIC输入和linein线性输入，不少于4路HDMI内嵌音频输入等；
4.不少于2对L/R凤凰端子立体声输出、不低于2路100W@8欧姆的数字功放输出；
5.不少于6路网络音频编码输入，不少于6路网络音频解码输出；支持AI音频处理：AI去噪算法：可去除稳态噪声和非稳态噪声，如键盘敲击、翻书声、鼓掌声、电钻声、电话信息声等；AI去混响算法：可去除声源在一定空间内应多次反射产生的空间混响，提升麦克风采集声音的清晰度；
6.不少于4路RS-232/RS-485、2路RELAY、2路I/O、2路红外IR；
7.不少于6路网口，可划分VLAN，其中4路支持POE供电；
8.不少于2路USBType-A型，支持录制内容自动拷贝，系统升级；1路USBType-B型口；
9.支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除），标配4TB监控级硬盘，最大可选配到12TB移动硬盘；
10.电源双开关保证系统安全，前面板强电软开关，后面板强电硬开关；
11.同时支持RS-232、RS-485、RELAY、I/O、红外、USB、功放、MIC输入（支持幻象供电）、立体声、HDMI（兼容DVI信号）、IP网络编解码输入输出等丰富的接口类型。
12.集成超强性能的DSP和视音频矩阵，单台设备可以“同时”实现多种场景应用：本地多媒体中控应用、远程互动、远程直播录播、远程巡视等应用；
13.支持HDMI信号与网络RTSP流信号接入，对每路视频（HDMIIN）独立编解码，支持4K30视频编解码，最大4路1080P60编码，同时最大4路1080P@60解码，或者8路1080P@30编码和8路1080P@30解码；支持H.265、H.264HPLevel4.2，向下兼容H.264BP和MP；
14.综合使用超强纠错（SEC）、丢包重传（ARQ）、视频FEC（前向纠错）3种抗丢包处理技术，在网络丢包率达20%环境下仍可保障视频流畅；
15.采用智能调速（IRC）技术，在带宽受限导致丢包的情况下，预测并动态调整视频呼叫时的码流带宽；
16.视频互动具备最大可达600ms的抗网络抖动能力，保证网络存在抖动时基本不影响互动呼叫的顺利进行，主副码流最大可调节到8Mbps，流控最大20倍，可调整I帧请求间隔时间，解码容忍错误阈值最大100；
17.视频矩阵、多画面拼接和录播，支持各种视频切换、分配、合成拼接、分割、字幕叠加、图像参数调节，内置本地录播及存储功能，支持网络直播、点播和推送功能；
18.视频分割功能，可实现对视频输入信号进行分屏（单分屏、双分屏、三分屏、九分屏、十六分屏等）、画面合成（单画面、画中画、画外画合成）、字幕叠加；
19.支持对输入视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、字幕叠加、图像参数调节；
20.可作为分布式系统的输入输出接口机使用，支持接入分布式系统满足各种客户端可视化控制及分布式上屏显示；支持与多媒体分布式控制系统配套，支持通过可视化图像预览进行设备控制，支持作为分布式节点终端，并实现设备之间的互联互通；
▲21.音频处理模块支持自动回声消除（AEC）、自动增益控制（AGC）、自动噪声消除/抑制（ANC/ANS）、自动反馈消除（AFC）、混音矩阵（AM）、丢包补偿（PLC）；
22.支持最大6方会议能力，支持创建多个会议模板，支持预约会议，按照预约时间自动召集入会；可以在会议过程中新增邀请终端入会，也可以将某个终端从会议中踢出；支持对任意会场进行静音/开音，或一键全部闭音/开音；
23.自动录播及存储功能，支持RTMP流网络直播推送功能，直播流可任意选定接入本机的音视频流；
	东微/TENDZONE
	CLIMBER-1009
	2
	套
	25,000
	50000
	深圳市东微智能科技股份有限公司
	深圳
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	4K双目智能跟踪变焦摄像机
	1.不低于851万像素高品质UHD CMOS传感器，可实现 4K(3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等多种分辨率。                                                                                           
2.一体化集成设计，可输出全景和特写多路高清视频。                                                                          
3.智能教学跟踪，内置领先的图像识别和跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果。
4.支持 HDMI 、SDI、USB3.0、LAN  4路输出高清数字信号。
▲5、采用4K长焦镜头，水平视场角≥71°，光学变焦≥12倍，亮度分解力≥1600电视线。
6、云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+30°。转动速度范围，水平最大转动速度≥75°/s，垂直最大转动速度≥15°/s 。
7.摄像机通过配置工具进行设置，可设置“跟踪灵敏度””水平””垂直速度””变焦范围；                                                                                                                                
8.支持教师全景特写自动跟踪切换                                                                                       
9.三预置位/跟随模式/双镜模式/混合模式，多种跟踪模式实现不同教学场景跟踪效果。                                                                  
10.支持跟踪灵敏度/特写画面大小调节，适应不同年龄人群应用场景。                                                               
11.摄像机支持VISCA指令来开关跟踪、自动导播/手动导播切换。
	维海德
	vx800I
	2
	台
	7,500
	15000
	深圳市维海德技术股份有限公司
	深圳
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	学生高清摄像机
	1. CMOS 图像传感器，支持1080P60视频制式；
2.必须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持NDI|HX2，SRT、RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps。
3. 支持HDMI+3G-SDI两路非压缩专业视频输出， 网络编码、HDMI、SDI、USB四路同时输出高清图像 
4.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB。
5.摄像机水平旋转角度范围：±170°，垂直旋转角度范围：-30°~+90°；水平转动速度范围最大100°/s，垂直转动速度最大69.9°/s  。 
6.高品质变焦镜头，最大视角必须≥72.5°，光学变焦≥12倍   
7.需时支持RS232+RS485+RJ45三种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行远程控制。
8.摄像机可设置不少于250个预置位，预置位精度≤0.1°。 可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；设备支持双Mic拾音，也可外接麦克风、无线小蜜蜂等。
9.音频处理算法可消除混响，有效环境降噪，且支持EQ调整，优化声音效果；内置双麦克风，100Hz至16KHz频率响应。
10. 支持行人重识别技术，可以根据行人穿着、体型、发型以及人脸识别等信息能够准确判断一个人所在位置，实现自动识别目标人形并跟踪。亮度分解力电视线≥900TVL。
	维海德
	V61XS
	2
	台
	4,200
	8400
	深圳市维海德技术股份有限公司
	深圳
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	物联控制模块
	1.含电源控制模块、窗帘电机、空调控制器、灯光控制面板、嵌入式空气环境检测仪等模块，实现对教室的物联控制。可以通过语音对设备进行控制。
	国产优质
	配套
	2
	套
	5,000
	10000
	国产优质
	南京
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	教师智能讲桌
	1、讲台尺寸为：≥1200mm*650mm*900—1030mm（左右*前后*桌面/外围高度），环抱教师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适教师放置教学用品。
2、采用冷轧钢板桌体，钢板厚度≥1.2mm，边角采用R100的圆弧式设计，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤，防锈，喷涂工艺符合GB22374-2018 涂装材料标准。
3、桌面立面包围处采用汽车内衬加工工艺，高端大气，桌面为不低于12mm厚，不低于E1级的三聚氰胺板，桌面防静电，全封闭设计，整体外观流线型设计，无棱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全。
4、讲台背板（面向学生方向）为钢木结构，中间位置采用不低于12mm厚，不低于E1三聚氰胺板材质，内置隐藏式螺丝安装，两侧为冷轧钢板桌体，每侧尺寸约为1030*350mm：正前方须印制校徽（学校LOGO）且长期不掉色。
5、讲台具备可放显示器仰角架，显示器与桌面仰角≥18°，配备23.8英寸电容触摸显示器+10.1寸液晶中控触摸屏，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
6、讲台正面预留键盘、鼠标抽屉，可满足不同尺寸键鼠的存放。
	海捷
	E-AIO29
	2
	套
	7200
	14400
	河北海捷现代教学设备有限公司
	沧州
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	视频监控系统
	1.在教学楼D楼5间教室各安装一台网络高清红外摄像机。（HK-E1P4M-P）
2.配备一台8路硬盘录像机，含2T硬盘和交换机。(DS-7108N)
3.接入物联网，实现互联网远程管理。
	海康
	配套
	1
	套
	5000
	5000
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
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	物联网平台管理系统
	1.自建网络，无需接入学校网络，可以在校内教学楼和办公楼对两栋楼的教室进行统一设备管理和视频监看，包含组网相关费用
2.可以在任意地方通过手机和电脑通过互联网对教室进行统一设备管理和视频监看，包含云平台布置及使用费。
3.接入原有教室视频监控系统，可以在调看视频时同时控制教室总电、设备等物联网控制，含控制模块。
4.含物联平台软件硬件。
5.含离线语音模块，可以在教室内通过语音命令对设备进行控制。
	国产优质
	配套
	1
	套
	35000
	35000
	国产优质
	南京
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	电子时钟
	1.一体化电子壁挂式LED时钟，尺寸长宽（mm）≥650x250，可显示大屏大时间、公农历显示、温度显示，采用插电式供电。
3.内置双模接收模块，通过卫星信号进行自动校时，自动与标准时间同步。采用自动搜星校时，无需人工调试；每次通电自动同卫星校时，每天自动同卫星校时2次
	河创
	HEC10
	2
	台
	750
	1500
	广州河创电子有限公司
	广州

	22
	门禁系统
	含不低于7英寸门禁一体机、电子锁及配套辅材，支持人脸、密码和刷卡。
	ZKTECO
	配套
	2
	套
	2000
	4000
	熵基科技股份有限公司
	广东
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	学生桌
	1.采用高强度密度纤维板一体模压成型背板，优质纤维板台面，激光一体不断开强化设计站脚，整体贯穿式横梁激光切割并内衬加强套管精准定位，高强度钢制网兜式。
2.背板采用优质高强度纤维板一体模压成型，顶部形成台面挡板，双边角做圆弧过渡，厚度不少于12mm，双面饰三胺板，周边环保同色PVC封边。
3.桌面采用优质纤维板面饰三胺或防火板，半圆防撞边设计做同色封边，厚度不少于25mm。
4.机械手精准焊接抛光，表面做防氧化处理后静电喷塑处理。整体贯穿式横梁连接方式，座固定孔加强套管焊接，受力更均衡牢靠。
5.内衬4个加强套管精准焊接定位，套筒直径≥10mm，座机构固定孔距左右≥90mm，上下≥33mm，保证美感舒适度及受力均衡性。整体与站脚贯穿式设计连接，均衡牢靠，永无脱落风险。表面做防氧化处理后静电喷涂处理。
6.书兜采用高强度钢制网兜式，主框架直径不小于5mm，其他直径不小于3mm，表面静电喷塑处理。
7.单座尺寸不小于：700(W)* 500(D)*750(H)
	鑫联
	定制
	28
	张
	600
	16800
	中山市鑫联世纪家具有限公司
	中山

	24
	椅子
	整椅通过 ANSI/BIFMA X5.1-2017 靠背静态强度验证测试：施加 136kg（1001N）拉力，保持 1 分钟，结构无断裂、无功能性损伤。弓形架由￠14*2mm圆管加工而成；铁架表面电镀，采用静电喷涂，涂层厚。
连体胶背由PP+GF材质注塑而成。座内胶板由PP材质注塑而成。由PU材料发泡而成，面绵密度≥75kg/m3，泡绵回弹性可达95%。面料有较强的延伸性和弹性，轻薄，透气性好。颜色可选 。
	明森达
	D862
	58
	张
	220
	12760
	明森达(四方)家具有限公司
	鹤山

	25
	吊顶改造（约100平方米）
	1.吊顶采用600*1200*1.0MM的微孔铝板网板吊顶、含网板、吊杆、主龙骨、付接、三角龙、边线条等材料。含原吊顶拆除。（具体面积以实际发生为准）
	中艺辉煌
	定制
	100
	平方
	220
	22000
	山东中艺辉煌铝业有限公司
	济南

	26
	地面工程（约100平方米）
	1.采用不低于3㎜地胶地板，自流平找平，包含室内地面拆除及清运，地面开槽等；
2.所有橡胶地板及辅助材料必须为全新及没有缺陷的，提供橡胶地板制造商的书面保证及材料试验报告；
3.有害物质含量： 根据GB18586-2001要求，可溶性铅含量≤20mg/㎡，可溶性镉含量≤20mg/㎡，挥发物含量≤50g/m²；
4.硬度： 根据 GB/T531.1-2018 测试要求≥85（shoreA）；耐烟头灼烧根据HG/T 3747.1-2011 6.3 要求≥3级；抗撕裂强度：根据 GB529-2008标准 测试要求横向≥20KN/m，纵向≥20KN/m；
7.耐人造光色牢度，根据GB/T 8427-2008标准要求≥3级；
（具体面积以实际发生为准）
	国产优质
	定制
	100
	平方
	30
	3000
	国产优质
	南京

	27
	踢脚线
（56平方米）
	1.材质：实木多层基材；尺寸：高度 8cm以上，厚度 1.2cm 以上；背面：必须有抗变形槽（背面的几条凹槽），防止受潮变形翘曲；表面：UV漆工艺或木皮烤漆（硬度高，耐磨，不易划伤）。
（具体面积以实际发生为准）
	国产优质
	定制
	56
	米
	330
	18480
	国产优质
	南京

	28
	墻面工程（65平方米）
	1.整体风格保持与楼层环境一致，含底面墙木方基层。含壁柜封闭，柜门制作。
2.选用聚酯纤维材质和木质吸音板，颜色搭配协调，毛毡质感，颜色均匀，兼具吸音、环保、阻燃、隔热保温和装饰功能。
3.甲醛释放量必须符合国家环保标准（燃烧性能应达到B1级难燃标准，确保公共场所的消防安全。
4.颜色与饰面：根据设计需求选择多种颜色。表面应平整，无明显色差、污渍或破损，边缘切割整齐。
5.龙骨安装：使用木龙骨搭建骨架。龙骨间距通常控制在400mm—600mm之间，确保板材固定牢固，不出现松动或变形。龙骨安装需找平，保证最终墙面的垂直度和平整度。
6.在龙骨空隙中必须填充吸音棉。
（具体面积以实际发生为准）
	森程
	定制
	65
	平方
	400
	26000
	上海森程建筑装饰材料有限公司
	上海

	29
	护眼灯照明
	1.功率：不低于36W / 盏
2.光通量：≥3000lm
3.照度：桌面平均照度 ≥300lx，均匀度 ≥0.7
4.色温：5000K 中性白光
5.显色指数：Ra≥90，R9＞50
6.蓝光危害：RG0 豁免级（无视网膜伤害）
7.频闪：无可视频闪，无眩光，眩光值：UGR≤19 眩格栅 / 微晶面板
	海康
	DS-ZZMJ12-36-D‌
	24
	盏
	480
	11520
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州

	30
	电路
	1.电源线、Pvc管穿线。开槽，灯光开关面板，可与中控同步控制
	国产优质
	定制
	2
	项
	2800
	5600
	国产优质
	中国境内

	31
	窗帘
	1.定制麻布窗帘，颜色按用户要求可选。
面料厚度不低于0.8mm，具备B1级阻燃防火等级，遮光率≥90%，面料采用高密度亚麻混纺材质，具备良好的抗撕裂、耐磨、耐老化性能，满足室内长期使用要求。窗帘宽度不低于6.3米，高度不低于2米，窗帘的褶皱系数不低于2。
	国产优质
	定制
	2
	套
	4420
	8840
	国产优质
	南京

	32
	更换门
	1.将原有门拆除，更换定制木纹色钢制甲级防盗门。
门框钢板厚度≥2.0mm，门扇钢板厚度≥1.0mm，采用优质冷轧钢板材质；门扇内部采用高密度航空铝箔/岩棉填充，隔音隔热、防变形；配置甲级防盗专用C级锁芯、防撬铰链、防猫眼开启装置，整体满足甲级防盗门国家防盗性能标准，具备高强度防破坏、防撬动能力。
防盗门。门宽度为1.07米，高度为2.35米。
	国产优质
	定制
	2
	套
	8200
	16400
	国产优质
	南京

	33
	窗户更换
	1.拆除原有窗户，更换铝合金型材窗户。尺寸：3.15米宽 × 2米高。
多段式断桥铝 70系列，壁厚 1.8mm。玻璃配置：5mm+20A+5mm 双层钢化中空玻璃，带3C认证。
	兴发
	定制
	4
	套
	8200
	32800
	广东兴发铝业有限公司
	佛山
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